
	                                                                         [image: image1.png]





ДУМА АСИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 25.06.2026                                                                                                                                     № 58
г. Асино

О передаче имущества муниципального образования «Асиновский район» в собственность поселений

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Асиновский район», утвержденным Решением Думы Асиновского района от 27.02.2009 № 351,
ДУМА АСИНОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:
1. Передать из собственности муниципального образования «Асиновский район» безвозмездно в собственность муниципального образования «Асиновское городское поселение» имущество, указанное в приложении 1 к настоящему решению. 
2. Передать из собственности муниципального образования «Асиновский район» безвозмездно в собственность муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» имущество, указанное в приложении 2, 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании – официальный сайт муниципального образования «Асиновский район» asino.ru и вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на социально – правовой комитет Думы Асиновского района.
Председатель Думы Асиновского района                                                                  Л.Н.Флигинских

Глава Асиновского района 


 

                                        Н.А.Данильчук
	Приложение 1
к решению Думы Асиновского района

от 25.06.2026  № 58


Перечень движимого имущества, передаваемого из собственности

муниципального образования «Асиновский район» безвозмездно в собственность муниципального образования «Асиновское городское поселение»
	№ п/п
	Дата принятия к  учету
	Инвентарный номер
	Дата принятия к учету
	Количество, шт.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Спортивная площадка ГТО
	1062635
	08.06.2026
	1
	930766,67
	930766,67

	1.1
	Уличный тренажер Велосипед ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	60132,03
	60132,03

	1.2
	Уличный тренажер Маятник-твистер ZAVODSPORTA +Установка
	
	
	1
	73837,42
	73837,42

	1.3
	Уличный тренажер Степлер ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	61101,84
	61101,84

	1.4
	GTO Рукоход с изменением высоты с подвижными кольцами(разноуровневый) ZAVODSPORTA+ Установка
	
	
	1
	269026,01
	269026,01

	1.5
	Брусья гнутые цельносварные ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	26592,65
	26592,65

	1.6
	GTO Информационная стойка (без нанесения информации) ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	88233,93
	88233,93

	1.7
	GTO Комплекс для выполнения испытания (прыжок в длину с места) ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	36397,50
	36397,50

	1.8
	GTO Скамья гимнастическая горизонтальная для поднимания туловища из положения лежа на спине ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	85195,05
	85195,05

	1.9
	GTO Скамья гимнастическая горизонтальная для измерения гибкости  ZAVODSPORTA+ Установка
	
	
	1
	98331,33
	98331,33

	1.10
	GTO Перекладины разноуровневые для подтягивания из виса лежа на низкой перекладине ZAVODSPORTA +Установка
	
	
	1
	60568,38
	60568,38

	1.11
	GTO Перекладины разноуровневые для подтягивания из виса на высокой перекладине ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	71350,53
	71350,53

	2
	Спортивная площадка ГТО
	1062636
	08.06.2026
	1
	930766,67
	930766,67

	2.1
	Уличный тренажер Велосипед ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	60132,03
	60132,03

	2.2
	Уличный тренажер Маятник-твистер ZAVODSPORT +Установка
	
	
	1
	73837,42
	73837,42

	2.3
	Уличный тренажер Степлер ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	61101,84
	61101,84

	2.4
	GTO Рукоход с изменением высоты с подвижными кольцами (разноуровневый) ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	269026,01
	269026,01

	2.5
	Брусья гнутые цельносварные ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	26592,65
	26592,65

	2.6
	GTO Информационная стойка (без нанесения информации) ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	88233,93
	88233,93

	2.7
	GTO Комплекс для выполнения испытания (прыжок в длину с места ) ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	36397,50
	36397,50

	2.8
	GTO Скамья гимнастическая горизонтальная для поднимания туловища из положения лежа на спине ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	85195,05
	85195,05

	2.9
	GTO Скамья гимнастическая горизонтальная для измерения гибкости  ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	98331,33
	98331,33

	2.10
	GTO Перекладины разноуровневые для подтягивания из виса лежа на низкой перекладине ZAVODSPORTA

+Установка
	
	
	1
	60568,38
	60568,38

	2.11
	GTO Перекладины разноуровневые для подтягивания из виса на высокой перекладине ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	71350,53
	71350,53

	3
	Спортивная площадка ГТО
	1062637
	08.06.2026
	1
	930766,66
	930766,66

	3.1
	Уличный тренажер Велосипед ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	60132,01
	60132,01

	3.2
	Уличный тренажер Маятник-твистер ZAVODSPORTA +Установка
	
	
	1
	73837,42
	73837,42

	3.3
	Уличный тренажер Степлер ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	61101,84
	61101,84

	3.4
	GTO Рукоход с изменением высоты с подвижными кольцами(разноуровневый) ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	269026,01
	269026,01

	3.5
	Брусья гнутые цельносварные ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	26592,65
	26592,65

	3.6
	GTO Информационная стойка (без нанесения информации) ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	88233,93
	88233,93

	3.7
	GTO Комплекс для выполнения испытания (прыжок в длину с места) ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	36397,50
	36397,50

	3.8
	GTO Скамья гимнастическая горизонтальная для поднимания туловища из положения лежа на спине  ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	85195,06
	85195,06

	3.9
	GTO Скамья гимнастическая горизонтальная для измерения гибкости  ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	98331,33
	98331,33

	3.10
	GTO Перекладины разноуровневые для подтягивания из виса лежа на низкой перекладине ZAVODSPORTA

+Установка
	
	
	1
	60568,38
	60568,38

	3.11
	GTO Перекладины разноуровневые для подтягивания из виса на высокой перекладине ZAVODSPORTA+Установка
	
	
	1
	71350,53
	71350,53

	
	ИТОГО
	
	
	3
	2792300,00
	2792300,00


	Приложение 2
к решению Думы Асиновского района

от 25.06.2026  № 58


Перечень движимого имущества, передаваемого из собственности

муниципального образования «Асиновский район» безвозмездно в собственность муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»
	№ п/п
	Дата принятия к учету
	Дата принятия к учету
	Кол-во, шт.
	Сумма, руб.

	1.
	Комплект спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки
	30.04.2026
	1
	2855051,55

	1.1
	Брусья разноуровневые - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Длина комплекса 4700 мм; Ширина комплекса 1000 мм; Высота комплекса 1500 мм; Спортивный комплекс состоит из 6 вертикальных опорных столбов и 4 изогнутых перекладин и шести хомутов; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов 100 мм; Толщина стенки опорных столбов 2,8 мм; Высота опорных столбов, 2500 мм; Перекладины изготовлены из цельной стальной трубы, изогнутой способом дорновой гибки, заломы и сварные швы в местах гибки не допускаются по требованиям травм безопасности; Перекладины выполнены из трубы диаметром, 40 мм; Толщина стенки перекладины, 3 мм; Длина перекладин, 2200 мм; Перекладины крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45 мм; Длина хомута, 150 мм; Ширина хомута, 125 мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
	
	1
	

	1.2
	Гимнастическая скамья с платформой для фиксации результатов (для выполнения испытания (теста) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее- ГТО) «Сгибание- разгибание рук в упоре лежа на полу»: Длина комплекса 2000 мм; Ширина комплекса 1100 мм; Высота комплекса 750 мм; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100 мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8 мм; Высота опорных столбов, 1200 мм; Перекладины выполнены из трубы диаметром, 33 мм; Толщина стенки перекладины, 3 мм; Длина перекладин, 800 мм; Помост имеет каркас с ребрами жесткости из стального металла, настил по краям в виде отдельных брусков, изготовленных из полимеров в середине скамьи наклеена резина; Каркас изготовлен из листового металла толщиной, мм; Размеры каркаса, 2000х800х100 мм; Бруски для настила скамейки выполнены из полимеров (полистирол); Перекладины крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, литьевым способом 45 мм; Длина хомута, 150 мм; Ширина хомута, 125 мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта; Спортивный комплекс состоит из четырех опорных столбов, двух перекладин, четырех хомутов и помоста;
	
	1
	

	1.3
	Гимнастический снаряд «П-образный рукоход»: Длина комплекса 2000 мм; Ширина комплекса 500 мм; Высота комплекса 2300 мм; Спортивный комплекс состоит из 2 вертикальных опорных столбов и 1 рукохода «змеевик» и четырех хомутов; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100 мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8 мм; Высота опорных столбов, 3000 мм; Рукоход состоит из основной перекладины, выполненной из профильной трубы сечением, 50х50 мм; Толщина стенки перекладины, 3 мм; Длина основной перекладин, 1700 мм; К основной перекладине приварены П-образные трубы, выполненные из трубы диаметром, 34 мм; С толщиной стенки, 2,8 мм; Основная перекладина крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45 мм; Длина хомута, 150 мм; Ширина хомута, 125 мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех Архитектурной полиэфирной металлических элементов и хомутов комплекса выполнена порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
	
	1
	

	1.4
	Гимнастический снаряд «Шведская стенка», оснащенный баскетбольным кольцом с сеткой диаметром 18 дюймов (46 см), с дополнительным съемным приспособлением, позволяющим фиксировать его на снаряде, -для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (для выполнения испытания (теста) ГТО «Бросок теннисного мяча в корзину на полу»: Длина снаряда 2000 мм; Ширина снаряда 480 мм; Высота снаряда 2300 мм; Спортивный комплекс состоит из двух опорных столбов, шведской стенки, четырех хомутов и съемного баскетбольного кольца; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100 мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8 мм; Высота опорных столбов, 3300 мм; Шведская стенка состоит из перекладин, выполненных из трубы диаметром, 33 мм; Толщина стенки перекладины, 3 мм; Ширина шведской стенки, 140 мм; Длина шведской стенки, 1300 мм; Шведская стенка крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45 мм; Длина хомута, 150 мм; Ширина хомута, 125 мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Кольцо выполнено из металлического прутка ø18 мм и основы, выполненной из металлических пластин 4 мм; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
	
	1
	

	1.5
	Гимнастический снаряд для развития верхних плечевых мышц и мышц брюшного пресса, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Длина снаряда 840 мм; Ширина снаряда 750 мм; Высота снаряда 2000 мм; Спортивный комплекс состоит из 2 вертикальных опорных столбов, 2 перекладин, вертикальной стойки с упорами для рук и спины горизонтальных; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100 мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8 мм; Высота опорных столбов, 3000 мм; Перекладины выполнены из трубы диаметром, 33 мм; Толщина стенки перекладины, 3 мм; Длина перекладин, 490 мм; Перекладины крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45 мм; Длина хомута, 150 мм; Ширина хомута, 125 мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта; На упорах для рук имеются подлокотники, вертикальные и горизонтальные рукоятки; Вертикальная стойка и подлокотники изготовлены из полимеров (полистирол);
	
	1
	

	1.6
	Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая (для выполнения испытаний (теста) ГТО «Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью», «Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула»: Длина комплекса 2700 мм; Ширина комплекса 750 мм; Высота комплекса 580 мм; Спортивный комплекс состоит из шести вертикальных опорных столбов, четырех перекладин, восьми хомутов и двух скамеек; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100 мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8 мм; Перекладины выполнены из трубы диаметром, 33 мм; Толщина стенки перекладины, 3мм; Длина перекладин, 490 мм; Скамья имеет каркас с ребрами жесткости из стального металла и настил в виде отдельных брусков, изготовленных из полимеров; Каркас изготовлен из листового металла толщиной, 3 мм; Размеры каркаса, 1500х400х100 мм; Бруски для настила скамейки выполнены из полимеров (полистирол); Перекладины крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45 мм; Длина хомута, 150 мм; Ширина хомута, 125 мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
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	1.7
	Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая с упором для ног, к которой прикреплены две раздвижные антивандальные измерительные линейки в горизонтальной плоскости с диапазоном измерения от «+35» до «-10» см (для выполнения испытания (тестов) ГТО «Наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами»): Длина комплекса 3500 мм; Ширина комплекса 750 мм; Высота комплекса 580 мм; Спортивный комплекс состоит из восьми вертикальных опорных столбов, шести перекладин, двенадцати хомутов, тумбы с линейками и двух скамеек; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100 мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8 мм; Перекладины выполнены из трубы диаметром, 33 мм; Толщина стенки перекладины, 3 мм; Длина перекладин, 490 мм; Скамья имеет каркас с ребрами жесткости из стального металла и настил в виде отдельных брусков, изготовленных из полимеров; Каркас изготовлен из листового металла толщиной, 3 мм; Размеры каркаса, 1500х400х100, мм; Бруски для настила скамейки и тумбы выполнены из полимеров (полистирол); Перекладины крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45 мм; Длина хомута, 150 мм; Ширина хомута, 125 мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
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	1.8
	Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней (для выполнения испытания (теста) ГТО «Поднимание туловища из положения лежа на спине»)Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней (для выполнения испытания (теста) ГТО «Поднимание туловища из положения лежа на спине»): Длина комплекса 1500 мм; Ширина комплекса 750 мм; Высота комплекса 730 мм; Спортивный комплекс состоит из четырех опорных столбов, трех перекладин, шести хомутов и одной скамьи; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100 мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8 мм; Высота опорных столбов, 1200; 930; мм; Перекладины выполнены из трубы диаметром, 33 мм; Толщина стенки перекладины, 3 мм; Длина перекладин, 490 мм; Скамья имеет каркас с ребрами жесткости из стального металла и настил в виде отдельных брусков, изготовленных из полимеров; Каркас изготовлен из листового металла толщиной, 3 мм; Размеры каркаса, 1500х400х100 мм; Бруски для настила скамейки выполнены из полимеров (полистирол); Перекладины крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45 мм; Длина хомута, 150 мм; Ширина хомута, 125 мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
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	1.9
	Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой прикреплены две раздвижные антивандальные измерительные линейки с диапазоном измерения от +35 до -10 см (для выполнения испытания (теста) ГТО «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье»): Длина комплекса 1500 мм; Ширина комплекса 750 мм; Высота комплекса 500 мм; Спортивный комплекс состоит из четырех опорных столбов, четырех перекладин, восьми хомутов, скамьи и двух линеек; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100 мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8 мм; Высота опорных столбов, 1000 мм; Перекладины выполнены из трубы диаметром, 33 мм; Толщина стенки перекладины, 3 мм; Длина перекладин, 490 мм; Скамья имеет каркас с ребрами жесткости из стального металла и настил в виде отдельных брусков, изготовленных из полимеров; Каркас изготовлен из листового металла толщиной, 3 мм; Размеры каркаса, 1500х400х200 мм; Бруски для настила скамейки выполнены из полимеров (полистирол); Перекладины крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45 мм; Длина хомута, 150 мм; Ширина хомута, 125 мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
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	1.10
	Информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов) ГТО: Длина стойки 1600 мм; Ширина стойки 130 мм; Высота стойки 2200 мм; Стойка состоит из двух вертикальных опорных столбов, двух перекладин, четырех хомутов и металлического стенда с нанесенными на него нормативами ГТО; Устойчивость информационной стойки достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8мм; Высота опорных столбов, 3300мм; Перекладины выполнены из трубы диаметром, 33мм; Толщина стенки перекладины, 3мм; Длина перекладин, 1100мм; Перекладины крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45мм; Длина хомута, 150мм; Ширина хомута, 125мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта
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	1.11
	Мишень на стойках круглая с отверстием диаметром 90 см и со звуковым сигналом – для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (для выполнения испытания (теста) ГТО «Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м»: Длина комплекса 3000 мм; Ширина комплекса 1000 мм; Высота комплекса 3180 мм; Спортивный комплекс состоит из четырех опорных столбов, двух перекладин, четырех хомутов, мишени, заградительной сетки и звуковым сигналом; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8мм; Высота опорных столбов, 4000мм; Перекладины выполнены из трубы диаметром, 33мм; Толщина стенки перекладины, 3мм; Длина перекладин, 1200мм; Перекладины крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45мм; Длина хомута, 150мм; Ширина хомута, 125 мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта; Заградительная сетка выполнена из полипропилена; Толщина нити заградительной сетки, 3мм; Сечение ячейки заградительной сетки, 50х50мм;
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	1.12
	Организованная зона безопасности и нанесенная разметка не менее чем 320 см (для выполнения испытания (теста) «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»): Длина комплекса с разметкой 4500 мм; Ширина комплекса 1400 мм; Высота комплекса 380 мм; Спортивный комплекс состоит из четырех вертикальных опорных столбов, перекладин двух штук, четырех хомутов и разметки; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8мм; Высота опорных столбов, 900мм; Перекладины выполнены из трубы диаметром, 33мм; Толщина стенки перекладины, 3мм; Длина перекладин, 1200 мм; Перекладины крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45 мм; Длина хомута, 150 мм; Ширина хомута, 125 мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта; Трафарет металлический многоразовый, состоит из 3 частей; На трафарете вырезана пиктограмма испытания и линейка; Шаг разметки 5 см, с цифровым обозначением через каждые 10 см;
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	1.13
	Перекладина с регулируемой высотой от 90 см до 260 см (для выполнения испытаний (тестов) ГТО «Подтягивание и на высокой перекладине» и «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» с упором для ног) - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Длина комплекса 1600 мм; Ширина комплекса 300 мм; Высота комплекса 2700 мм; Спортивный комплекс состоит из 2 вертикальных опорных столбов, 2 закрытых контуров вертикальных ограничителей, «зубчатой» консоли с упорами – 2 шт., обеспечивающей пошаговое перемещение перекладины, 1 мобильной перекладины; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8мм; Высота опорных столбов, 3700мм; Перекладина мобильная выполнены из трубы диаметром, 33мм; Толщина стенки перекладины, 3мм; Длина перекладин, 1400мм; Контура выполнены из трубы диаметром, 33мм; Толщина стенки контура, 3мм; Контуры крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45мм; Длина хомута, 150 мм; Ширина хомута, 125мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
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	1.14
	Перекладины стационарные разноуровневые (для выполнения испытания (теста) ГТО «Подтягивание из виса на высокой перекладине»): Длина комплекса 4000 мм; Ширина комплекса 130 мм; Высота комплекса 2600 мм; Спортивный комплекс состоит из четырех опорных столбов, трех перекладин, шести хомутов; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8мм; Высота опорных столбов, 3600, 3300, 3000 мм; Перекладины выполнены из трубы диаметром, 33 мм; Толщина стенки перекладины, 3 мм; Длина перекладин, 1200 мм; Перекладины крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45 мм; Длина хомута, 150 мм; Ширина хомута, 125 мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10;
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	1.15
	Перекладины стационарные разноуровневые с упором для ног (для выполнения испытания теста) ГТО «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине»): Длина комплекса 2700 мм; Ширина комплекса 130 мм; Высота комплекса 1200 мм; Спортивный комплекс состоит из трех опорных столбов, двух перекладин, четырех хомутов и двумя упорами для ног; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8мм; Высота опорных столбов, 2100, 1700 мм; Перекладины выполнены из трубы диаметром, 33мм; Толщина стенки перекладины, 3мм; Длина перекладин, 1200мм; Перекладины крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45мм; Длина хомута, 150мм; Ширина хомута, 125мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
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	1.16
	Разнохватовый турник для узкого, среднего и широкого хвата, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Длина комплекса 1400 мм; Ширина комплекса 290 мм; Высота комплекса 2300 мм; Спортивный комплекс состоит из 2 вертикальных опорных столбов и 1 разнохватового турника и четырех хомутов; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8мм; Высота опорных столбов, 3000мм; Рукоход состоит из основной перекладины, выполненной из трубы диаметром, 32мм; Толщина стенки перекладины, 3 мм; Длина основной перекладин, 1200мм; К основной перекладине приварены рукоятки для подтягивания разным хватом, выполненные из трубы диаметром, 27мм с толщиной стенки, 2,8мм; Основная перекладина крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45мм; Длина хомута, 150мм; Ширина хомута, 125мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
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	1.17
	Резиновая плитка (1x1 м) с встроенным скрытным крепежным замком: Длина рабочей поверхности плитки, 1000 миллиметр; Ширина рабочей поверхности плитки, 1000 миллиметр; Толщина (без учета предельно допустимого отклонения), миллиметр; Тип покрытия 40 однослойное; Вид крепления плиток между собой скрытый ласточкин хвост; Плотность плитки, 700 кг/м3; Размер равнобедренной трапеции (ласточкин хвост), 102х88миллиметр; Вес плитки, 20кг; Ласточкин хвост имеет угол наклона стенок, 75градусов; Фракция резиновой крошки входящий в состав резиновой плиты, 2,5мм; Толщина окрашенного слоя, 10миллиметр; Цвет верхнего слоя плитки терракотовый;
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	1.18
	Рукоход с изменением высоты и возможностью использования дополнительных аксессуаров (подвижные кольца) длиной 6 м, со вспомогательными рукоятками - для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Длина комплекса 5000 мм; Ширина комплекса 1400 мм; Высота комплекса 2300 мм; Спортивный комплекс состоит из 8 столбов, 1 секции рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах, 1 секции рукохода горизонтального, 1 секции рукохода наклонного, 2 вспомогательных рукояток и малая шведская стенка; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8мм; Высота опорных столбов, 3300, 3600мм; Секция рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах состоит из набора перекладин в количестве, 5шт.Секция рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах состоит из набора перекладин в количестве, 5шт; Габариты секции рукохода с гимнастическими кольцами на подвесах 1800х1100, мм; На рукоход крепятся кольца из фанеры на армированном канате 16 мм, в количестве – 10 шт; Секция горизонтального рукохода состоит из набора перекладин в количестве, 4шт.Секция горизонтального рукохода состоит из набора перекладин в количестве, 4шт.м; Габариты горизонтальной секции рукохода 1700х1100, мм; Секция наклонного рукохода состоит из набора перекладин в количестве, 3 шт; Габариты наклонной секции рукохода, 1600х1000мм; Вспомогательные перекладины толщиной стенок, 2,8мм; Вспомогательные перекладины высотой, 1850мм; Малая шведская стенка состоит из набора перекладин (две ступеньки) с внешним диаметром, 32мм; Малая шведская стенка высотой, 1850мм; Секции рукохода крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45мм; Длина хомута, 150 мм; Ширина хомута, 125 мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта; Внешний диаметр перекладин рукохода, 32мм с толщиной стенки перекладин, 2,8мм;
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	1.19
	Стойка с гирями (для выполнения испытания (теста) ГТО «Рывок гири 16 кг») с организованной зоной безопасности (2x2 м): Длина комплекса 2100 мм; Ширина комплекса 2100 мм; Высота комплекса 380 мм; Спортивный комплекс состоит из четырех вертикальных опорных столбов, трех перекладин, шести хомутов, стойкой для гирь; Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов; Верхняя часть опорного столба закрыта пластиковым навершием куполообразной формы; Внешний диаметр опорных столбов, 100мм; Толщина стенки опорных столбов, 2,8мм; Высота опорных столбов, 900мм; Перекладины выполнены из трубы диаметром, 33мм; Толщина стенки перекладины, 3мм; Длина перекладин, 1900мм; Перекладины крепятся к опорным столбам с помощью хомутов; Хомуты выполнены из алюминиевого сплава литьевым способом; Высота хомута, 45мм; Длина хомута, 150мм; Ширина хомута, 125мм; Хомут состоит из двух параллельно расположенных элементов, соединяемых между собой с помощью 2-х винтов; Болтовое соединение состоит из болта и самоконтрящимися гайками М10;
	
	1
	

	1.20
	Уличный кардиотренажер с безынерционным нагрузочным механизмом: Длина тренажера 2050 мм; Ширина тренажера 1280 мм; Высота тренажера 1690 мм; Несущая конструкция уличного тренажера выполнена из профильных труб сечением, 120х80х3мм; Детали изготовлены из листового металла толщиной, 8,4мм; Площадка опоры на каждой ноге для монтажа тренажера выполнена из листового металла размером, 300х300х8мм; Площадка опоры имеет 4 овальных отверстия для крепления тренажера; Горизонтальные подвижные рычаги изготовлены из профильной трубы сечением, 60х40х2мм; Детали подвижного рычага изготовлены из листового материала толщиной, 3 мм; Вертикальные подвижные рычаги изготовлены из трубы размером, 57мм; Толщиной стенки, 3мм; Рукоятки выполнены из трубы диаметром, 33мм; Толщиной стенки, 3,2мм; Торцы рукояток защищены резиновыми ручками; Надёжность и прочность разъемных соединений элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа, выступающие элементы которых защищены металлическими колпачками; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
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	1.21
	Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом с изменяемой нагрузкой, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Длина тренажера 2200 мм; Ширина тренажера 920 мм; Высота тренажера 2600 мм; Несущая конструкция уличного тренажера выполнена из профильных труб сечением, 120х180х5мм; Детали изготовлены из листового металла толщиной, 8, 4мм; Основание закладной выполнено из профильной трубы сечением, 80х80х3мм; Площадка опоры на каждой ноге для монтажа тренажера выполнена из листового металла размером, 300х300х8мм; Площадка опоры имеет 4 овальных отверстия для крепления тренажера; Подвижные рычаги изготовлены из профильной трубы, 80х80х3мм; Детали подвижного рычага изготовлены из листового материала толщиной, 3мм; Рычаги оснащены передвижными блоками из листового материала толщиной, 8мм; Подвижные рычаги тренажера оснащены передвижными блоками на подшипниках, плавное ступенчатое увеличение веса обеспечивается 10 положениями регулировки нагрузки; Рукоятки выполнены из стальной трубы диаметром, 33мм с толщиной стенки, 3мм; Спинка и подлокотники тренажера выполнены из HPL-пластика толщиной, 18мм; Надёжность и прочность разъемных соединений элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа, выступающие элементы которых защищены металлическими колпачками; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта; Длина закладной, 700мм;
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	1.22
	Уличный силовой тренажер для развития мышц спины, с изменяемой нагрузкой из положения сидя, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Площадка опоры на каждой ноге для монтажа тренажера выполнена из листового металла размером, 300х300х8мм; Площадка опоры имеет 4 овальных отверстия для крепления тренажера; Подвижные рычаги изготовлены из профильной трубы, 100х50х3мм; Детали подвижного рычага изготовлены из листового материала толщиной, 3мм; Рычаги оснащены передвижными блоками из листового материала толщиной, 8мм; Перемещение грузовых блоков осуществляется с использованием подшипников, плавное ступенчатое увеличение веса обеспечивается 7 положениями регулировки нагрузки; Рукоятки выполнены из стальной трубы диаметром, 33мм толщиной стенки, 3мм; Торцы рукояток защищены резиновыми ручками; Сиденье и спинка тренажера выполнены из HPL-пластика толщиной, 18мм; Надёжность и прочность разъемных соединений элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа, выступающие элементы которых защищены металлическими колпачками; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным; Длина тренажера 1750 мм; Ширина тренажера 900 мм; Высота тренажера 1400 мм; Несущая конструкция уличного тренажера выполнена из профильных труб сечением, 120х80х3 мм; Детали изготовлены из листового металла толщиной, 8,4мм;
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	1.23
	Уличный силовой тренажер для развития плечевых мышц с измененной нагрузкой из положения лежа, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Длина тренажера 2500 мм; Ширина тренажера 1580 мм; Высота тренажера 400 мм; Несущая конструкция уличного тренажера выполнена из профильных труб сечением, 20х80х3мм; Детали изготовлены из листового металла толщиной, 8,3мм; Площадка опоры на каждой ноге для монтажа тренажера выполнена из листового металла размером, 300х300х8мм; Площадка опоры имеет 4 овальных отверстия для крепления тренажера; Подвижные рычаги изготовлены из профильной трубы, 100х50х3мм; Детали подвижного рычага изготовлены из листового материала толщиной, 3мм; Рычаги оснащены передвижными блоками из листового материала толщиной, 8мм; Перемещение грузовых блоков осуществляется с использованием подшипников. Плавное ступенчатое увеличение веса обеспечивается 15 положениями регулировки нагрузки; Рукоятки выполнены из стальной трубы диаметром, 33мм толщиной стенки, 3мм; Торцы рукояток защищены резиновыми ручками; Скамья тренажера выполнены из HPL- пластика толщиной, 18мм; Надёжность и прочность разъемных соединений элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа, выступающие элементы которых защищены металлическими колпачками; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
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	1.24
	Уличный силовой тренажер для развития плечевых мышц с измененной нагрузкой, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Длина тренажера 1650 мм; Ширина тренажера 1560 мм; Высота тренажера 1930 мм; Несущая конструкция уличного тренажера выполнена из профильных труб сечением, 120х80х3мм; Детали изготовлены из листового металла толщиной, 8,4мм; Площадка опоры на каждой ноге для монтажа тренажера выполнена из листового металла размером, 300х300х8мм; Площадка опоры имеет 4 овальных отверстия для крепления тренажера; Подвижные рычаги изготовлены из профильной трубы, 100х50х3мм; Детали подвижного рычага изготовлены из листового материала толщиной, 3мм. Рычаги оснащены передвижными блоками из листового материала толщиной, 8 мм; Подвижные рычаги тренажера оснащены передвижными блоками, перемещение грузовых блоков осуществляется с использованием подшипников. Плавное ступенчатое увеличение веса обеспечивается 15 положениями регулировки нагрузки; Рукоятки выполнены из стальной трубы диаметром, 33мм; Толщиной стенки, 3мм; Торцы рукояток защищены резиновыми ручками; Надёжность и прочность разъемных соединений элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа, выступающие элементы которых защищены металлическими колпачками; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
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	1.25
	Уличный тренажер для развития больших ягодичных мышц, голеней и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом: Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфпорошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта; Длина тренажера 1800 мм; Ширина тренажера 1280 мм; Высота тренажера 1000 мм; Несущая конструкция уличного тренажера выполнена из профильных труб сечением, 120х80х3мм; Детали изготовлены из листового металла толщиной, 8,4 мм; Площадка опоры на каждой ноге для монтажа тренажера выполнена из листового металла размером, 300х300х8мм; Площадка опоры имеет 4 овальных отверстия для крепления тренажера; Рычаги тренажера соединены с вращающимся блоком нагрузки, изготовленного из листового металла толщиной, 2мм; Рукоятки выполнены из трубы диаметром, 33мм; Толщиной стенки, 3,2мм; Торцы рукояток защищены резиновыми ручками; Сиденье и спинка тренажера выполнены из HPL-пластика толщиной, 18мм; Спинка тренажера регулируется в вертикальной плоскости; Надёжность и прочность разъемных соединений элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа, выступающие элементы которых защищены металлическими колпачками;
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	1.26
	Уличный тренажер сдвоенный для развития мышц спины и больших ягодичных мышц: Длина тренажера 1530 мм; Ширина тренажера 1280 мм; Высота тренажера 920 мм; Несущая конструкция уличного тренажера выполнена из профильных труб сечением, 80х80х3мм; Детали изготовлены из листового металла толщиной, 8,4мм; Площадка опоры на каждой ноге для монтажа тренажера выполнена из листового металла размером, 300х300х8мм; Площадка опоры имеет 4 овальных отверстия для крепления тренажера; Опоры для ног выполнены из стальной трубы диаметром, 48мм; Фиксирующие опорные поверхности для стоп выполнены из стальной трубы диаметром, 57 мм; Рукоятки выполнены из трубы диаметром, 33мм; Толщиной стенки, 3,2мм; Торцы рукояток защищены резиновыми ручками; Опорные поверхности для груди и спины тренажера выполнены из HPL- пластика толщиной, 18 мм; Надёжность и прочность разъемных соединений элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа, выступающие элементы которых защищены металлическими колпачками; Покраска всех металлических элементов и хомутов комплекса выполнена архитектурной полиэфирной порошковой краской, с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта;
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	Приложение 3
к решению Думы Асиновского района

от 25.06.2026 № 58


Перечень движимого имущества, передаваемого из собственности

муниципального образования «Асиновский район» безвозмездно в собственность муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Первоначальная стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб.

	1. 
	Внедорожное транспортное средство снегоболотоход «Томич»,  двигатель № 2103 9578711
	999 999,00
	0,00


